# 画像データファイル

dviout は、PS/EPS, WMF/EMF, raw PBM, BMP/BMC（monochrome, 16色, 256色, 65,535色, フルカラー）, その他各種の画像データファイル、あるいはそれを gzip で圧縮したものを読み込むことができます。
ファイルは、DVIファイルへの埋め込みとするか、dviファイルの存在するディレクトリ、あるいは、-gdat:で指定したディレクトリのいずれかに置きます。
画像データファイルのspecialsを参照してください。
dvioutの側では、通常は、Property Sheets->[Graphic]のGhostscriptの項でOnをチェックしておきます(-GS:)。
PostScriptを扱う場合は、-GIF:で指定したraw PBM または（多色カラーの場合は、対応する）BMP出力をサポートしたGhostscriptが必要で、通常、そのフルパス名を-gsx:に書きます（あるいは、ボタンを押して実行ファイルを開く）。
PS/EPS, WMF/EMF, raw PBM, BMP/BMC以外の画像ファイルを読み込むには、その画像形式に対応した Susie plug-in(cf. -spi:)が必要です。