lwIP 2.2.1 Lightweight IP stack

### - r -

- r : api_msg
- rate_limit_activated : mdns_host
- rcvevent : lwip_sock
- reachability : sntp_server
- read : tftp_context
- readset : lwip_select_cb
- reass_list : lowpan6_ieee802154_data
- recv : raw_pcb , udp_pcb
- recv_arg : udp_pcb
- recv_avail : netconn
- recv_bufsize : netconn
- recv_unicast : mdns_packet
- recvmbox : netconn
- ref : pbuf
- reference : snmp_node_instance
- reference_len : snmp_node_instance
- release_instance : snmp_node_instance
- remove_callback : netif
- result_fn : mdns_request
- rs_count : netif