# input.h

`#include "dxlibp.h"`
`#include <pspctrl.h>`
input.hのインクルード依存関係図

ソースコードを見る。

## データ構造
struct | DXPINPUTDATA
## マクロ定義
#define | DXP_INPUT_UP_BIT (4)
#define | DXP_INPUT_RIGHT_BIT (5)
#define | DXP_INPUT_DOWN_BIT (6)
#define | DXP_INPUT_LEFT_BIT (7)
#define | DXP_INPUT_TRIANGLE_BIT (12)
#define | DXP_INPUT_CIRCLE_BIT (13)
#define | DXP_INPUT_CROSS_BIT (14)
#define | DXP_INPUT_SQUARE_BIT (15)
#define | DXP_INPUT_LTRIGGER_BIT (8)
#define | DXP_INPUT_RTRIGGER_BIT (9)
#define | DXP_INPUT_START_BIT (3)
#define | DXP_INPUT_SELECT_BIT (0)
#define | PAD_INPUT_DOWN_BIT (0)
#define | PAD_INPUT_LEFT_BIT (1)
#define | PAD_INPUT_RIGHT_BIT (2)
#define | PAD_INPUT_UP_BIT (3)
#define | PAD_INPUT_A_BIT (4)
#define | PAD_INPUT_B_BIT (5)
#define | PAD_INPUT_C_BIT (6)
#define | PAD_INPUT_X_BIT (7)
#define | PAD_INPUT_Y_BIT (8)
#define | PAD_INPUT_Z_BIT (9)
#define | PAD_INPUT_L_BIT (10)
#define | PAD_INPUT_R_BIT (11)
#define | PAD_INPUT_START_BIT (12)
#define | PAD_INPUT_M_BIT (13)
#define | PAD_INPUT_D_BIT (14)
#define | PAD_INPUT_F_BIT (15)
#define | PAD_INPUT_G_BIT (16)
#define | PAD_INPUT_H_BIT (17)
#define | PAD_INPUT_I_BIT (18)
#define | PAD_INPUT_J_BIT (19)
#define | PAD_INPUT_K_BIT (20)
#define | PAD_INPUT_LL_BIT (21)
#define | PAD_INPUT_N_BIT (22)
#define | PAD_INPUT_O_BIT (23)
#define | PAD_INPUT_P_BIT (24)
#define | PAD_INPUT_RR_BIT (25)
#define | PAD_INPUT_S_BIT (26)
#define | PAD_INPUT_T_BIT (27)
#define | PAD_INPUT_U_BIT (28)
#define | PAD_INPUT_V_BIT (29)
#define | PAD_INPUT_W_BIT (30)
#define | PAD_INPUT_XX_BIT (31)
## 関数
void | dxpInputInit ()
void | dxpInputRenew ()
int | dxpInputExp (int pspinput)
## 変数
DXPINPUTDATA | dxpInputData

## マクロ定義

#define DXP_INPUT_CIRCLE_BIT (13)

#define DXP_INPUT_CROSS_BIT (14)

#define DXP_INPUT_DOWN_BIT (6)

#define DXP_INPUT_LEFT_BIT (7)

#define DXP_INPUT_LTRIGGER_BIT (8)

#define DXP_INPUT_RIGHT_BIT (5)

#define DXP_INPUT_RTRIGGER_BIT (9)

#define DXP_INPUT_SELECT_BIT (0)

#define DXP_INPUT_SQUARE_BIT (15)

#define DXP_INPUT_START_BIT (3)

#define DXP_INPUT_TRIANGLE_BIT (12)

#define DXP_INPUT_UP_BIT (4)

#define PAD_INPUT_A_BIT (4)

#define PAD_INPUT_B_BIT (5)

#define PAD_INPUT_C_BIT (6)

#define PAD_INPUT_D_BIT (14)

#define PAD_INPUT_DOWN_BIT (0)

#define PAD_INPUT_F_BIT (15)

#define PAD_INPUT_G_BIT (16)

#define PAD_INPUT_H_BIT (17)

#define PAD_INPUT_I_BIT (18)

#define PAD_INPUT_J_BIT (19)

#define PAD_INPUT_K_BIT (20)

#define PAD_INPUT_L_BIT (10)

#define PAD_INPUT_LEFT_BIT (1)

#define PAD_INPUT_LL_BIT (21)

#define PAD_INPUT_M_BIT (13)

#define PAD_INPUT_N_BIT (22)

#define PAD_INPUT_O_BIT (23)

#define PAD_INPUT_P_BIT (24)

#define PAD_INPUT_R_BIT (11)

#define PAD_INPUT_RIGHT_BIT (2)

#define PAD_INPUT_RR_BIT (25)

#define PAD_INPUT_S_BIT (26)

#define PAD_INPUT_START_BIT (12)

#define PAD_INPUT_T_BIT (27)

#define PAD_INPUT_U_BIT (28)

#define PAD_INPUT_UP_BIT (3)

#define PAD_INPUT_V_BIT (29)

#define PAD_INPUT_W_BIT (30)

#define PAD_INPUT_X_BIT (7)

#define PAD_INPUT_XX_BIT (31)

#define PAD_INPUT_Y_BIT (8)

#define PAD_INPUT_Z_BIT (9)

## 関数

int dxpInputExp | ( | int | pspinput | ) |

void dxpInputInit | ( |  | ) |

void dxpInputRenew | ( |  | ) |

## 変数

DXPINPUTDATA dxpInputData