[ < ] | [ > ] |  | [ << ] | [ Up ] | [ >> ] |  |  |  |  | [Top] | [Contents] | [Index] | [ ? ]

# 55. engineering-format

工学フォーマットは maximaが浮動小数点数を出力する方法をエンジニアがよく使う記法 `a*10^b`に変更します。 ここで `b`は3で割り切れる数です。

[ < ] | [ > ] |  | [ << ] | [ Up ] | [ >> ] |  |  |  |  | [Top] | [Contents] | [Index] | [ ? ]

## 55.1 Functions and Variables for engineering-format

オプション変数: engineering_format_floats

  デフォルト値: `true`

  この変数は工学フォーマットを一時的にオフに切り返すために使います。

      (%i1) load("engineering-format");
      (%o1)
          /maxima/share/contrib/engineering-format.lisp
      (%i2) float(sin(10)/10000);
      (%o2)                - 54.40211108893698e-6
      (%i3) engineering_format_floats:false$
      (%i4) float(sin(10)/10000);
      (%o4)                - 5.440211108893698e-5

  See also `fpprintprec` and `float`.

  Categories: Display functions · Global flags · Share packages

[ < ] | [ > ] |  | [ << ] | [ Up ] | [ >> ] |  |  |  |  | [Top] | [Contents] | [Index] | [ ? ]

## 55.2 Known Bugs

SBCL 1.3.0の出力ルーチンには、3で割り切れない指数を時々出力するバグがあります。 この場合でも表示数の値はまだ有効です。

[ << ] | [ >> ] |  |  |  |  |  | [Top] | [Contents] | [Index] | [ ? ]

This document was generated by 市川雄二 on December, 27 2016 using texi2html 1.76.