# Serial port ([Setup] メニュー)

## "Serial port setup" ダイアログボックス

Port
  使用するポート。
Data, Stop, Baud rate, Flow control, Parity
  シリアルポートのパラメータです。 接続するモデム等の設定にあわせてください。

  ボーレート(Baud rate)は任意の数値を指定することができます。選択・指定した設定が実際に反映されるかは、シリアルポートのチップ・ドライバの仕様によります。

  注: Data を 7 にすると、XMODEM, ZMODEM, B-PLUS, Quick-VAN によるファイル転送はできません。 また Flow control を Xon/Xoff にすると、XMODEM, Quick-VAN によるファイル転送はできません。

Transmit delay
  Tera Term が文字(行)を送出したあと次の文字(行)を送出するまでの待ち時間。 単位はミリ秒です。1文字(行)ごとの待ち時間を設定できます。
  Tera Term から大量の文字を送出したときにモデムやホストが文字を取りこぼす場合には適当な待ち時間を設定してみてください。