# setbaud

シリアルポートのボーレートを変更する。

    setbaud <value>

## パラメータ

整数 <value> (バージョン 4.66 未満)
  ボーレートに対応するIDを指定する。

      ID       baud rate
      1        110
      2        300
      3        600
      4        1200
      5        2400
      6        4800
      7        9600
      8        14400
      9        19200
      10       38400
      11       57600
      12       115200
      13       230400
      14       460800
      15       921600

整数 <value> (バージョン 4.66 以降)
  ボーレートを指定する。

## 例

    ; change baud rate to 115200

    ; less than version 4.66
    setbaud 12

    ; version 4.66 or later
    setbaud 115200