# エミュレーション

- DEC VT100 と VT200/300/400/500 の一部 [*1]
- VT100 では対応していない ANSI 制御シーケンス(カラー指定等)にも対応しています。
- xterm拡張の制御シーケンス(マウス対応や256色表示等)にも対応しています。
- Bold (強調)属性の文字に対して、bold スタイルのフォントの使用/不使用が選択でき、また色を付けて表示することができます。
- Blink (点滅)属性の文字は実際には点滅せず、色付き文字で表示されます。
- 倍角文字、VT52 モードには対応していません。
- Tektronix TEK4010 と上位機種の一部

[*1] DEC特殊フォント
LinuxのTUI(Text User Interface)などで使われる罫線は、DEC特殊フォント(Tera Special font)として処理します。 DEC特殊フォントは、<ESC>(0 という特殊なエスケープシーケンスで定義されており、 0140(0x60) 〜 0176(0x7f) に罫線でアサインされています。
参照: Q & A集