# ユーザー・ショートカット・キー

キーボード設定ファイルの[Shortcut keys] と [VT function keys] セクションの項目を書き換えると、以下のショートカット・キーを自分の好きなキーに割り当てることができます。詳しくは、KEYCODE.TXTを読んでください。

    [Shortcut keys]
    セクションの項目    機能                                初期設定

    EditCopy            [Edit] Copy コマンド*1)             Ctrl+Insert
    EditPaste           [Edit] Paste コマンド *1)           Shift+ nsert
    EditPasteCR         [Edit] Paste<CR> コマンド *1)       なし
    EditCLS             [Edit] Clear screen コマンド        なし
    EditCLB             [Edit] Clear buffer コマンド        なし
    ControlOpenTEK      [Control] Open TEK コマンド         なし
    ControlCloseTEK     [Control] Close TEK コマンド        なし
    LineUp              一行スクロールアップ                Ctrl+↑
    LineDown            一行スクロールダウン                Ctrl+↓
    PageUp              一ページスクロールアップ            Ctrl+PageUp
    PageDown            一ページスクロールダウン            Ctrl+PageDown
    BuffTop             バッファの先頭へスクロール          Ctrl+Home
    BuffBottom          バッファの最後へスクロール          Ctrl+End
    NextWin             次の Tera Term ウィンドウへ移動     Ctrl+Tab
    PrevWin             前の Tera Term ウィンドウへ移動     Ctrl+Shift+Tab
    NextShownWin        次の Tera Term ウィンドウへ移動     なし
                        (最小化されたウィンドウは対象外)
    PrevShownWin        前の Tera Term ウィンドウへ移動     なし
                        (最小化されたウィンドウは対象外)
    LocalEcho           ローカルエコーを on/off にする。    なし

    [VT function keys]
    セクションの項目    機能                                初期設定

    Hold                受信ポートをロック/ロック解除       なし
    Print               [File] Print コマンド *1)           なし
    Break               ブレーク信号送出 *1)                なし

*1) これらの機能にはシステム・ショートカット・キーが割り当てられています。

例えば、Ctrl+V を [Edit] Paste に割り当てたい場合は、キーボード設定ファイルの [Shortcut keys] セクションで、

    EditPaste=1071

としてください (IBM PC/AT キーボードの場合)。

また [User keys] セクションでは、ユーザーキーを使ってすべてのメニューコマンドに対してショートカット・キーを設定することができます