# マスタの設定

分散エンコードを仕切るのはマスタです。ここで、普通のエンコード処理のように、フィルタや圧縮などの設定を行い、「保存[AVI]」を実行してジョブリストに追加してください。このようにジョブリストを使って、複数のVideoを一度の分散セッションで処理することができます。

エンコードはジョブウィンドウ(デフォルトではF4キー)から開始してください。下の図のようなダイアログがでると思います。「更新」ボタンを押せばネットワーク上にあるコンピュータの一覧が表示されます。注意！: 大規模なネットワークでこの操作を行うと、とても時間がかかります。

「マスタモード」ボタンを押してください。起動中のスレーブ全てへ接続します。

「中断」ボタンを押せば全ての接続を切り、マスタモードから通常のモードへと戻ります。分散エンコード処理をはじめるには「開始」ボタンを押してください。
オプションメニューからブロックサイズやプロセス優先度も設定できます。エンコード中に変更したこれらの設定は次のパートがはじまるときに適用されます。
設定したプロセス優先度は設定したコンピュータだけに通用します。スレーブのプロセス優先度はそれぞれのマシンで設定してください。また、分散エンコードではない通常のエンコード処理にも、ここで設定したプロセス優先度が適用されます。
セグメント長はエンコード中でも変更できます。唯一の制限はセグメントの数を512個以上に増やせないことです。つまり、セグメント長を1分に設定するなら、512分、8時間32分のVideoまでしか扱えないということです。
「常にジョブをリスタートする」をチェックすると、すでにある .partsファイルは全て無視し、最初からエンコードを行います。ファイル名はそのままで、設定を変えてエンコードをやり直したりするときは、このオプションをチェックしておいてください。チェックを外すと、すでにある .partsファイルの情報はそのまま利用し、未エンコードのパートだけをエンコードします。つまり一度中断したジョブを後で途中から再開できるのです。
色分けされたバーはVideoセグメントを現しています。
エンコードが完了したパートは暗い緑に、未着手のパートはグレー、 処理中のセグメントは明るい緑、そして赤というようにそれぞれエンコードの進行状況に対応しています。エンコードが先頭から順番に行われるとは限りませんが大丈夫です。完成したVideoは正しい順番で配置されます。
黒い線はセグメントの境界を示します。Videoソースが複数ある場合は、後で更に分割できるように、それぞれが別のセグメントとなります。

A | ホスト名
B | 接続ステータス
C | そのホストで現在エンコード中の範囲
D | エンコードの進行状況
E | エンコードのスピード
F | ローカルコンピュータのエンコード進行状況
G | ビジュアル化したセグメント
H | エンコード全体の進行状況
1 | 現在のジョブが終わったらとまります
2 | すぐに中断します
3 | ジョブが完了したらローカルコンピュータをシャットダウンします。
4 | ホスト一覧を更新します
5 | 全てのジョブが完了したら、スレーブを全部シャットダウンします。マスタはシャットダウンしません。(3を参照)