■実行環境

CimSim.zipを解凍後、DOS窓を開き次のカレントディレクトリを変更します。

  > cd ${解凍ディレクトリ}\jyugem\bin

  ※Python-2.3.4がインストールされている必要があります。

■プログラムの起動

デフォルトの通信パラメータは次の通りです。
変更する場合は、gem.edbのconfigテーブルを編集してください。

  ip = 127.0.0.1
  port = 20020
  device id = 20020
  mode = PASSIVE

■プログラムの起動

  > python hostsim.py

運が良ければ(!?)通信接続がなされ、プロンプト（HOSTSIM > ）が表示されます。
プロンプトに対して、initializeと入力することで初期化時の一連のSECSメッセー
ジが順次送信されます。以下は、JYUSECSと接続してテストしたときの様子です。

-----------------------------------------------------------------------
HOSTSIM> initialize
STEP: Establish Communication.
HOSTSIM> STEP: Host Online Request.
STEP: DateTime Setup.
STEP: Clear Spool Data.
STEP: Set Equipment Constant Data.
STEP: Disable Events.
STEP: Reset Reports.
STEP: Reset Events.
STEP: Define Reports.
STEP: Link Event Report.
STEP: Enable Events.
STEP: End.
*** Puts message to host ***
<CommandAck>
  <MachineID xsi:type="xsd:integer">DEVICE_SERVER</MachineID>
  <ErrorCode xsi:type="xsd:integer">0</ErrorCode>
  <ErrorText xsi:type="xsd:string"></ErrorText>
</CommandAck>
-----------------------------------------------------------------------

※何とか、動きはじめたレベルなのであまり期待しないでください。
  適当にソース編集して試してみてください。
