概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

## jp.sourceforge.livez.ezweb
インタフェース EZwebMultiMedia

すべてのスーパーインタフェース:
  Serializable

    public interface EZwebMultiMedia

extends Serializable

各種 EZweb サービス(データフォーマット)への対応情報のインターフェースです。

作成者:
  杉澤 浩二

フィールドの概要
`static int` | `ATMAIL_PHASE_1`
`static int` | `ATMAIL_PHASE_2`
`static int` | `ATMAIL_PHASE_3`
`static int` | `ATMAIL_PHASE_4`
`static int` | `BREW_2_0`
`static int` | `BREW_2_1`
`static int` | `BREW_3_1`
`static int` | `CMIDI_1_0`
`static int` | `CMIDI_2_0`
`static int` | `CMIDI_3_0`
`static int` | `EMOJI_PHASE_1`
`static int` | `EMOJI_PHASE_2`
`static int` | `EMOJI_PHASE_3`
`static int` | `EXTERNAL_MEMORY_COPYRIGHT`
`static int` | `EZAPPLI_PHASE_1`
`static int` | `EZAPPLI_PHASE_2`
`static int` | `EZAPPLI_PHASE_2_5`
`static int` | `EZAPPLI_PHASE_2_5_MA3`
`static int` | `EZAPPLI_PHASE_3_0`
`static int` | `EZCHANNEL_SUPPORTED`
`static int` | `EZCHANNEL_UNSUPPORTED`
`static int` | `EZMOVIE_A1302SA`
`static int` | `EZMOVIE_AMC_LIGHT`
`static int` | `EZMOVIE_AMC_QCIF`
`static int` | `EZMOVIE_AMC_SUBQCIF`
`static int` | `SMAF_MA1`
`static int` | `SMAF_MA2`
`static int` | `SMAF_MA2_EX`
`static int` | `SMAF_MA3`
`static int` | `SMAF_MA3_EX`
`static int` | `SMAF_MA5`
`static int` | `SMAF_MA5_EX`
`static int` | `SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_EDITOR`
`static int` | `SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_MQF_EDITOR`
`static int` | `SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_MQF_PLAYER`
`static int` | `SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_PLAYER`
`static int` | `UNSUPPORTED`
`static int` | `VCALENDAR_1_0`
`static int` | `VCALENDAR_2_0`
`static int` | `VCARD_3_0`
`static int` | `VECTOR_FLASH`

メソッドの概要
`int` | `getAtMail()` ＠mail 対応状況を返します。
`int` | `getBrew()` EZアプリ(BREW) 対応状況を返します。
`int` | `getEmoji()` 絵文字対応状況を返します。
`int` | `getExternalMemory()` 外部メモリ保存制御対応状況を返します。
`int` | `getEZchannel()` EZチャンネル対応状況を返します。
`int` | `getEZmovieFormat()` EZムービー対応状況を返します。
`int` | `getGps()` 位置情報対応状況を返します。
`int` | `getJava()` EZアプリ(Java)対応状況を返します。
`int` | `getMaxEmojiNumber()` 絵文字対応状況から使用可能な絵文字番号の最大値を返します。
`int` | `getMidi()` C-MIDI 対応状況を返します。
`int` | `getSmaf()` SMAF 対応状況を返します。
`int` | `getSmafPhotoMixer()` SMAF フォトミキサー対応状況を返します。
`int` | `getVCalendar()` vCalendar 対応状況を返します。
`int` | `getVCard()` vCard 対応状況を返します。
`int` | `getVector()` Vector 対応状況を返します。

フィールドの詳細

### UNSUPPORTED

    static final int UNSUPPORTED

関連項目:
  定数フィールド値

### EZMOVIE_AMC_QCIF

    static final int EZMOVIE_AMC_QCIF

関連項目:
  定数フィールド値

### EZMOVIE_AMC_LIGHT

    static final int EZMOVIE_AMC_LIGHT

関連項目:
  定数フィールド値

### EZMOVIE_AMC_SUBQCIF

    static final int EZMOVIE_AMC_SUBQCIF

関連項目:
  定数フィールド値

### EZMOVIE_A1302SA

    static final int EZMOVIE_A1302SA

関連項目:
  定数フィールド値

### EZAPPLI_PHASE_1

    static final int EZAPPLI_PHASE_1

関連項目:
  定数フィールド値

### EZAPPLI_PHASE_2

    static final int EZAPPLI_PHASE_2

関連項目:
  定数フィールド値

### EZAPPLI_PHASE_2_5_MA3

    static final int EZAPPLI_PHASE_2_5_MA3

関連項目:
  定数フィールド値

### EZAPPLI_PHASE_2_5

    static final int EZAPPLI_PHASE_2_5

関連項目:
  定数フィールド値

### EZAPPLI_PHASE_3_0

    static final int EZAPPLI_PHASE_3_0

関連項目:
  定数フィールド値

### CMIDI_1_0

    static final int CMIDI_1_0

関連項目:
  定数フィールド値

### CMIDI_2_0

    static final int CMIDI_2_0

関連項目:
  定数フィールド値

### CMIDI_3_0

    static final int CMIDI_3_0

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_MA1

    static final int SMAF_MA1

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_MA2

    static final int SMAF_MA2

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_MA2_EX

    static final int SMAF_MA2_EX

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_MA3

    static final int SMAF_MA3

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_MA3_EX

    static final int SMAF_MA3_EX

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_MA5

    static final int SMAF_MA5

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_MA5_EX

    static final int SMAF_MA5_EX

関連項目:
  定数フィールド値

### ATMAIL_PHASE_1

    static final int ATMAIL_PHASE_1

関連項目:
  定数フィールド値

### ATMAIL_PHASE_2

    static final int ATMAIL_PHASE_2

関連項目:
  定数フィールド値

### ATMAIL_PHASE_3

    static final int ATMAIL_PHASE_3

関連項目:
  定数フィールド値

### ATMAIL_PHASE_4

    static final int ATMAIL_PHASE_4

関連項目:
  定数フィールド値

### VCARD_3_0

    static final int VCARD_3_0

関連項目:
  定数フィールド値

### VCALENDAR_1_0

    static final int VCALENDAR_1_0

関連項目:
  定数フィールド値

### VCALENDAR_2_0

    static final int VCALENDAR_2_0

関連項目:
  定数フィールド値

### EMOJI_PHASE_1

    static final int EMOJI_PHASE_1

関連項目:
  定数フィールド値

### EMOJI_PHASE_2

    static final int EMOJI_PHASE_2

関連項目:
  定数フィールド値

### EMOJI_PHASE_3

    static final int EMOJI_PHASE_3

関連項目:
  定数フィールド値

### BREW_2_0

    static final int BREW_2_0

関連項目:
  定数フィールド値

### BREW_2_1

    static final int BREW_2_1

関連項目:
  定数フィールド値

### BREW_3_1

    static final int BREW_3_1

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_EDITOR

    static final int SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_EDITOR

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_PLAYER

    static final int SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_PLAYER

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_MQF_EDITOR

    static final int SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_MQF_EDITOR

関連項目:
  定数フィールド値

### SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_MQF_PLAYER

    static final int SMAF_PHOTO_MIXER_M3F_MQF_PLAYER

関連項目:
  定数フィールド値

### VECTOR_FLASH

    static final int VECTOR_FLASH

関連項目:
  定数フィールド値

### EZCHANNEL_UNSUPPORTED

    static final int EZCHANNEL_UNSUPPORTED

関連項目:
  定数フィールド値

### EZCHANNEL_SUPPORTED

    static final int EZCHANNEL_SUPPORTED

関連項目:
  定数フィールド値

### EXTERNAL_MEMORY_COPYRIGHT

    static final int EXTERNAL_MEMORY_COPYRIGHT

関連項目:
  定数フィールド値

メソッドの詳細

### getEZmovieFormat

    int getEZmovieFormat()

  EZムービー対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - AMC フォーマット (QCIF/Sub-QCIF/Light) 対応
  - `2` - AMC フォーマット (Light) 対応
  - `3` - AMC フォーマット (Sub-QCIF/Light) 対応
  - `4` - A1302SA (仕様制限あり)
  - `5` - 3GPP2 フォーマット (QCIF/Sub-QCIF/Light) 対応。AMC フォーマット (QCIF/Sub-QCIF/Light) 対応。ストリーミング再生タイプ非対応
  - `6` - 3GPP2 フォーマット (QCIF/Sub-QCIF/Light) 対応。AMC フォーマット (QCIF/Sub-QCIF/Light) 対応。ストリーミング再生タイプ対応
  - `7` - 3GPP2 フォーマット (QCIF/Sub-QCIF/Light) 対応。ストリーミング再生タイプ非対応
  - `8` - 3GPP2 フォーマット (QCIF/Sub-QCIF/Light) 対応。ストリーミング再生タイプ対応
  - `9` - 3GPP2 フォーマット (QVGA/240x180ピクセル/QCIF/Sub-QCIF/Light) 対応。ストリーミング再生タイプ対応 (QVGA/240x180ピクセル除く)

  戻り値:
    EZムービー対応状況

### getGps

    int getGps()

  位置情報対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - 簡易位置情報対応
  - `2` - EZナビ (MS-Assisted 方式) 対応
  - `3` - EZナビ (MS-Based 方式) 対応

  戻り値:
    位置情報対応状況

### getJava

    int getJava()

  EZアプリ(Java)対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - Phase 1 対応
  - `2` - Phase 2 対応
  - `3` - Phase 2.5 (SMAF MA3 Phase データ再生機能のみ) 対応
  - `4` - Phase 2.5 対応
  - `5` - Phase 3.0 対応

  戻り値:
    EZアプリ(Java)対応状況

### getMidi

    int getMidi()

  C-MIDI 対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - C-MIDI 1.0 対応
  - `2` - C-MIDI 2.0 対応
  - `3` - C-MIDI 3.0 対応

  戻り値:
    C-MIDI 対応状況

### getSmaf

    int getSmaf()

  SMAF 対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - MA1 対応
  - `2` - MA2 (演奏系) 対応
  - `3` - MA2 (演奏系/表示系) 対応
  - `4` - MA3 (演奏系) 対応
  - `5` - MA3 (演奏系/表示系) 対応
  - `6` - MA5 (演奏系) 対応
  - `7` - MA5 (演奏系/表示系) 対応

  戻り値:
    SMAF 対応状況

### getAtMail

    int getAtMail()

  ＠mail 対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - Phase 1 対応
  - `2` - Phase 2 対応 (※複数宛先/件名/本文指定対応)
  - `3` - Phase 3 対応 (※送信 500 文字対応)
  - `4` - Phase 4 対応 (※装飾メール対応)

  戻り値:
    ＠mail 対応状況

### getVCard

    int getVCard()

  vCard 対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - vCard 3.0 対応

  戻り値:
    vCard 対応状況

### getVCalendar

    int getVCalendar()

  vCalendar 対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - vCalendar 1.0 対応
  - `2` - vCalendar 2.0 対応 (※iCalendar 対応)

  戻り値:
    vCalendar 対応状況

### getEmoji

    int getEmoji()

  絵文字対応状況を返します。

  - `0` - Phase 1 (絵文字番号 1〜304) 対応
  - `1` - Phase 2 (絵文字番号 1〜822) 対応
  - `2` - Phase 3 (絵文字番号 1〜828) 対応

  戻り値:
    絵文字対応状況

### getMaxEmojiNumber

    int getMaxEmojiNumber()

  絵文字対応状況から使用可能な絵文字番号の最大値を返します。

  戻り値:
    使用可能な絵文字番号の最大値

### getBrew

    int getBrew()

  EZアプリ(BREW) 対応状況を返します。

  - `0` - 非対応 (C3003P 含む)
  - `1` - BREW 2.0
  - `2` - BREW 2.1
  - `3` - BREW 3.1

  戻り値:
    EZアプリ(BREW) 対応状況

### getSmafPhotoMixer

    int getSmafPhotoMixer()

  SMAF フォトミキサー対応状況を返します。

  - `0` - 非搭載
  - `1` - 「m3f」(編集/再生) 対応
  - `2` - 「m3f」(再生) 対応
  - `3` - 「m3f」「mqf」(編集/再生) 対応
  - `4` - 「m3f」「mqf」(再生) 対応

  戻り値:
    SMAF フォトミキサー対応状況

### getVector

    int getVector()

  Vector 対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - Flash 対応

  戻り値:
    Vector 対応状況

### getEZchannel

    int getEZchannel()

  EZチャンネル対応状況を返します。

  - `0` - 非対応
  - `1` - 対応

  戻り値:
    EZチャンネル対応状況

### getExternalMemory

    int getExternalMemory()

  外部メモリ保存制御対応状況を返します。

  - `0` - 外部メモリスロット非搭載
  - `1` - 著作権フラグ付きデータの外部メモリ保存 (暗号化) 非対応
  - `2` - 著作権フラグ付きデータの外部メモリ保存 (暗号化) 対応

  戻り値:
    外部メモリ保存制御対応状況

概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

Copyright © 2005-2006 Kouji Sugisawa. All rights reserved.