前のページへ | 次のページへ

7.3.3 SNMPエージェントプリフェランス

SNMPエージェント動作の設定を行います。

(1) SNMPエージェントプリフェランス

接続を許可するSNMPマネージャ(ブラウザ)ホスト、SNMP Readコミュニティ名及びWriteコミュニティ名をセットします。

図 7.3.3.1 SNMPエージェント プリフェランス

表 7.3.3.1 SNMPエージェント プリフェランス
項目 | 内容
--- | ---
Allow-Host | 接続許可ホスト
Read Community | Readコミュニティ名
Write Community | Writeコミュニティ名

(2) SNMPエージェントV3情報
SNMPエージェントにおけるV3情報のセットを行います。

図 7.3.3.2 SNMPエージェントV3情報

表 7.3.3.2 SNMPエージェントV3 プリフェランス
項目 | 内容
--- | ---
EngineID | EngineID
EngineBoots | EngineBoots
EngineSysUpTime | EngineSysUpTime
User Name | ユーザ名
AuthPriv | 認証及び暗号化モード | NOAUTH：認証なし、暗号化なし
AUTH：認証あり、暗号化なし
PRIV：認証あり、暗号化あり
AuthProtocol | 認証プロトコル | MD5プロトコル
SHAプロトコル
AuthPassPhrase | 認証パスフェーズ
PrivProtocol | 暗号化プロトコル | DESプロトコル
PrivPassPhrase | 暗号化パスフェーズ

(3) SNMPエージェントV3エンジンID
SNMPエージェントV3エンジンIDをセットします。

図 7.3.3.3 SNMPエージェントV3エンジンID

SNMPエージェントのV3 EngineIDを生成するためのテキスト欄の説明を表に示します。

表 7.3.3.3 SNMPエージェントV3エンジンID プリフェランス
項目 | 内容
--- | ---
EngineID | EngineID
Enterprise ID | エンタープライズID
Engine ID Format | EngineIDフォーマット
Engine Format | Engineフォーマット
HashCode生成ボタン | ハッシュコード生成ボタン

a. EngineID例

EngineID | 8000002a05819dcb6e00001f95

b. EngineIDフォーマット

Enterprise ID (1-4 Octets) | Format indicator (5th octet) | Format (variable number of octets)

Enterprise ID（例） | 8000002a
Engine ID Format | 0 | Reserved, unused
1 | IPv4 address
2 | IPv6 address
3 | MAC address
4 | admin text
5 | admin hex values
6-127 | Reserved, unused
128-255 | As defined by the enterprises Maximum remaining length 27
Engine Format（例） | 5819dcb6e00001f95
HashCode生成ボタン | Engine Format用などに使用できるようハッシュコード生成

前のページへ | 次のページへ