前のページへ | 次のページへ

10.7.3.3 Node Configration View
監視ノードの監視構成情報を表示します。

図 10.7.3.3.1 Node Configration View （クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.3.4 SNMP System/Interface MIB
監視ノードのSNMP System/Interface MIBを表示します。
なお、監視ノードのSNMP監視レベルがSNMP Configration : 構成情報採取かSNMP Statistics : 統計情報採取である必要があります。

図 10.7.3.4.1 SNMP System/Interface MIB（クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.3.5 SNMP Interface MIB Graph
監視ノードのSNMP Interface MIBにおけるifInOctetsとifOutOctetsデータをグラフ表示します。
なお、監視ノードのSNMP監視レベルがSNMP Statistics : 統計情報採取である必要があります。

図 10.7.3.5.1 SNMP Interface MIB Graph（クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.3.6 SNMP Statistics MIB State
監視ノードのSNMP統計MIB監視状態を表示します。

図 10.7.3.6.1 Statistics MIB State （クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.3.7 Set Statistics MIB
監視ノードのSNMP統計MIB採取設定を行います。

図 10.7.3.7.1 Set Statistics MIB （クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.3.8 MIB Get
指定ノードからMIBを採取します。

図 10.7.3.8.1 MIB Get（クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.3.9 MIB Set
指定ノードへMIBをセットします。

図 10.7.3.9.1 MIB Set （クリックすると拡大画面が出ます）

10.7.3.10 Ping Graph
監視ノードのPing応答監視時間をグラフ表示します。

図 10.7.3.10.1 Ping Graph（クリックすると拡大画面が出ます）

前のページへ | 次のページへ