前のページへ | 次のページへ

3. 概要

3.1 構成と位置づけ

本Javaアプリケーションプログラムは以下の３つの部分から構成されます。

|  | ネットワーク監視・制御
|  | SNMPブラウザ
|  | SNMPエージェント

3.1.1 ネットワーク監視・制御概要
ネットワーク監視・制御については、エンジン部とWebアプリケーション部及びクライアント部から 構成されます。
Eclipse RCPで動作するエンジン部でネットワーク上の機器、サーバなどをSNMP V1/V2/V3、HTTP、Ping死活監視、SMTP、Pop3などのプロトコルにて監視し、Webアプリケーション部経由でクライアントのブラウザに監視状態を表示します。
また、Eclipse RCPによるリモートクライアントも可能です。
図 3.1.1 にネットワーク監視イメージを示します。ネットワーク監視の詳細はこちらです。

図 3.1.1 ネットワーク監視（クリックすると拡大画面が出ます）

3.1.2 SNMPブラウザ及びエージェント概要
SNMPブラウザ及びエージェントイメージを図 3.1.2に示します。
SNMPブラウザの詳細はこちらです。
ネットワーク上のSNMPエージェントからのMIB採取・MIBセット及びSNMPエージェントからのTrapを受信します。
また、SNMPエージェントの詳細はこちらです。
SNMPマネージャからの要求に対して応答を返したり、SNMPマネージャに対してTrap送信を行います。

図 3.1.2 SNMPブラウザ及びエージェントイメージ

前のページへ | 次のページへ