前のページへ | 次のページへ

10.4.4 ノードMapビュー

(1) 概要
監視ノードをMap表示します。
監視ノードIconの移動やノード間のリンク描画が可能です。
また、Map上のノード選択によるポップアップメニューにて、各種情報設定または、表示ビューを開きます。
なお、監視ノード登録初期状態では、ノードIconの位置（座標）やリンクは未登録です。

図 10.4.4.1 ノードMap（クリックすると拡大画面が出ます）

(2) ノードMap ポップアップメニュー
ノードMap Popupメニューは、ノード選択時のポップアップメニューとノード非選択時のポップアップメニューがあります。

ノード非選択時のポップアップメニューを図 10.4.4.2 に示します。

図 10.4.4.2 ノードMap ノード非選択時ポップアップメニュー（クリックすると拡大画面が出ます）

ノード非選択時のポップアップメニュー項目を表 10.4.4.1 に示します。

表 10.4.4.1 ノードMap ノード非選択時ポップアップメニュー項目
メニュー | 内容
Load | ノードMap情報をロードします。
Save | ノードMap情報をセーブします。
Link | ノード間リンク描画モード/ノードIcon移動モードを切り替えます。

ノード選択時のポップアップメニューを図 10.4.4.3 に示します。

図 10.4.4.3 ノードMap ノード選択ポップアップメニュー（クリックすると拡大画面が出ます）

ノード選択時のポップアップメニュー項目を表 10.4.4.2 に示します。

表 10.4.4.2 ノードMap ノード選択時ポップアップメニュー項目
メニュー | 内容
Load | ノードMap情報をロードします。
Save | ノードMap情報をセーブします。
Link | ノード間リンク描画モード/ノードIcon移動モードを切り替えます。
Node Config | ノード構成情報表示ビューを開きます。
Node Alarm | ノード個別アラームリスト表示ビューを開きます。
Node Snmp | ノードSNMP　System/Interface MIB表示ビューを開きます。
Node Ping Response Data | ノードPing応答監視データのテーブルまたはグラフ表示ビューを開きます。
Node Snmp Statistics Data | ノードSNMP統計データのテーブルまたはグラフ表示ビューを開きます。
Node Snmp Statistics Set | ノードSNMP統計情報監視セットビューを開きます。

前のページへ | 次のページへ