前のページへ | 次のページへ

3.2 機能概要

機能概要を表 3.2.1 に示します。機能の詳細については後述します。

表 3.2.1 機能概要
機能 | 概要
--- | ---
ネットワーク監視 | 各種プロトコルによるノード監視を行います。 ICMP死活監視 死活監視と併せて応答時間を計測します。 応答時間のグラフ表示が可能です。 SNMP監視 SNMP V1/V2/V3に対応します。 SNMP採取レベルを設定可能でSysDesc MIB、Interface MIBの採取可否設定、統計情報の積算/差分グラフ表示が可能です。 HTTP監視 HTTPによりWebサーバの死活監視及び応答タイムアウト監視が出来ます。 SMTP監視 SMTPによりSMTPサーバの死活監視及び応答タイムアウト監視が出来ます。 POP3監視 POP3によりPOP3サーバの死活監視及び応答タイムアウト監視が出来ます。
SNMPブラウザ(マネージャ) | SNMPブラウザ(マネージャ)としてSNMPエージェントとの間でデータ送受信を行い、データを表示します。 Get Next Requestコマンド OID TreeからOIDを選択して、SNMPエージェントからデータを取得・表示します。SNMP V1/V2/V3各バージョンに対応します。 Set Requestコマンド エージェントからの受信データを選択・編集して、SNMPエージェントにSet Requestコマンドを発行してエージェントのデータを更新します。 SNMP Trap受信 SNMPエージェントからのTrapを受信し、表示します。 疑正常試験 SNMPエージェントに対してSNMP V1/V2/V3各バージョンレベルで疑正常リクエストの発行が可能です。
SNMPエージェント | SNMPマネージャからのリクエストに対してデータを返します。 SNMPエージェントデータの読み込み・編集 起動時にデフォルトのSNMPエージェントデータを読み込み、直ちにエージェント動作が可能です。 SNMPエージェントデータはファイルから読み込んで更新可能です。 SNMPエージェントデータをOID単位にグラフィカルに編集可能です。 各エージェントデータのカウンター値の定期的に自動増減更新が可能です。 SNMP Trap送信 SNMP Trapデータを作成して、指定のSNMPマネージャに送信できます。 疑正常試験 SNMPマネージャからリクエストに対してSNMP V1/V2/V3各バージョンレベルで疑正常応答が可能です。

前のページへ | 次のページへ