# egraph

## 機能

エラーバー付きのグラフを表示する．

## 形式

    egraph ( y, x, axs, lne, step, sym1, sym2 )

## パラメータ

1. y : Y 軸方向のデータ (Numeric, "T" or "F")

   object 入力オブジェクト (Series, Snapshot)
   "T" : 時間軸
   "F" : 周波数軸
   "D" : データ点数

2. x : X 軸方向のデータ (Numeric, "T" or "F")

   object 入力オブジェクト (Series, Snapshot)
   "T" : 時間軸
   "F" : 周波数軸
   "D" : データ点数

3. axs : XY 軸の形式 (0, 1, 2 or 3)

   | X 軸 | Y 軸
   0 | LINEAR | LINEAR
   1 | LOG | LINEAR
   2 | LINEAR | LOG
   3 | LOG | LOG

4. lne : グラフ描画の形式

   0 : エラーバー付きのグラフを引く
   1 : センターシンボルおよびエラーバーを表示
   2 : エラーバーおよびグラフ，センターシンボルを表示
   3 : 棒グラフを描く
   4 : lne = 0 および lne = 3 で表示する
   5 : 零レベルとグラフで囲まれた領域を塗りつぶす
   6 : エラーバーのみ描く

5. step : 表示間隔 (step ≧ 0, 整数型)

   (STEP-1) 点ごとのデータを対象に処理を行う

6. sym1 : センターシンボルの指定 (0 ≦ sym1 ≦ 16, 整数型) シンボルの種類については，graph 関数参照

7. sym2 : センターシンボルの大きさ [mm] (sym2 ≧ 0, 実数型)

## 解説

1. データ形式は，indexが (n, 2) または，(n, 3) である必要がある．例えば，y が表示するデータである場合，前者の場合には，y[0] がグラフ，y[0]±y[1] がエラーバーとして表示される．後者の場合，y[0] をグラフ，y[1]，y[2] をエラーバーの端点として表示する．

2. 時間軸表示

3. 周波数軸表示

4. センターシンボルの大きさ

   大きさは [mm] で入力する．但し，0 を入力したときは 0.5[mm] に自動設定される．

Last updated: 2005/03/31