# bfunction

## 機能

各層のユニット特性とバイアスユニットの有無を設定する．

## 形式

    bfunction( [ p1, p2, p3, ..., p10 ] )

## パラメータ

1. p1 : 入力層のユニットの特性，バイアスユニットの有無の設定 ("LN", "LA", "SN" or "SA")

   | "LN" | "LA" | "SN" | "SA"
   ユニット特性 | Linear | Linear | Sigmoid | Sigmoid
   バイアスユニット | 無 | 有 | 無 | 有

2. p2 : 第 2 層目のユニットの特性，バイアスユニットの有無の設定

3. : 第 i 層目のユニットの特性，バイアスユニットの有無の設定 ("LN", "LA", "SN" or "SA")

## 解説

1. blayer で設定した層数分のパラメータを入力する．入力を略した場合，現在のユニット特性，バイアスの有無を表示して入力待ちとなる．

2. blayer で層数を設定した後に，本コマンドを実行すること．

## 参照

blayer

Last updated: 2005/03/31