# firmake

## 機能

非再帰型 ( FIR ) フィルタを設計する．

## 形式

    prm = firmake( Type, Span, Cutoff, Window[, coef] )

## パラメータ

1. Type : フィルタ特性 (1 : LowPass, 2 : HighPass, 3 : BandPass)

2. Span : フィルタ次数 (奇数)

3. Cutoff : 遮断周波数

   LowPass，HighPass では Scalar 値 (周波数 Hz)
   BandPass 特性では，Series で設定する．
   例えば，
   Para=firmake(3,11,(100,200),3,)
   のように設定する．

4. Window : 設計に使用する窓関数 (0 : 矩形窓，1 : ハニング窓，2 : ハミング窓，3 : ブラックマン窓，4 : カイザー窓)

5. coef : カイザー窓を使用する場合は，カイザー窓の係数を与える (coef > 21) ．他の窓では設定しなくてよい．

6. prm : パラメータ系列 (Series)

## 解説

1. フィルタ設計には，窓関数法を用いている．

2. 2 次元フィルタは設計できない．

3. フィルタリング・スパン (パラメータ系列の長さ) は，奇数値でなければならない．

## 使用例

User's Manual 第 4 章 3.2 節 フィルタ処理参照

## 参照

fir， iir

Last updated: 2005/03/31