## 第9章 ISPP

### ディジタル信号処理パッケージ

目次

arand - 任意の経験分布関数に従う乱数を生成する．
argen - 線形 AR モデルに従う信号を生成する．
burg - 時系列に線形 AR モデルをあてはめ，Burg 法を用いて AR 係数を求め，パワースペクトルを出力する．
butwmake - バタワース特性の IIR 型フィルタを設計する．
cep - 指定したオブジェクトの複素ケプストラムを算出する．
dccut - 指定したオブジェクトの内容の直流成分を除去する．
det - 2 次元データを行列とみなし，行列式の値を計算する．
eigen - 2 次元データを行列とみなし，固有値および固有ベクトルを数値的に求める．
fftc - 複素数入力データの離散フーリエ変換値，または逆変換値を計算する．
fftn - 多次元複素数入力データの離散フーリエ変換値，または逆変換値を計算する．
fir - データに対して非再帰型 (FIR) フィルタをかける．
firmake - 非再帰型 ( FIR ) フィルタを設計する．
gauss2 - 2 次元ガウス関数を生成する．
hil - ヒルベルト変換処理を行う．
icep - 2 つのオブジェクトのデータの逆ケプストラムを計算する．
iir - データに対して再帰型 (IIR) フィルタをかける．
iirmake - 零点，および極から直接型 IIR フィルタの係数を求める．
interp - 1 次元系列の入出力データ対 x，y を補間した系列 xip，yip を求める．
interp2 - 2 次元データを読み込み 2 次元補間を行い，その結果を出力する．
inv - 2 次元データを行列とみなし，逆行列を求める．
levin - 時系列に線形 AR モデルをあてはめ，Levinson-Durbin アルゴリズムを用いて AR 係数を求め，パワースペクトルを出力する．
mnrand - 多次元正規分布に従う乱数ベクトルを発生する．
mul - 2 つの 2 次元データを行列とみなして積を求める．
nmeq - 正規方程式を解き，パラメータの最小 2 乗推定量を求める．
norm - 指定したオブジェクトの内容を正規化する．
nrand - 正規乱数データを生成する．
phase - 2 つのオブジェクトの内容により位相を求める．
pole - burg，levin 関数で求められた AR 係数から極の位置を求める．
power - 2 つのオブジェクトの内容を 2 乗して加算する．
rank - データの内容から，度数，分散，平均値を求め，その正規分布を算出する．
spcf - 入力データのパワースペクトル，位相を計算する．
sum - Series の内容を積算する．
trans - 2 次元データを行列とみなし，転置行列を求める．
urand - 一様乱数データを生成する．
window - データに対して，ウィンドウ処理 (ハニング，ハミング) を施す．

Last updated: 2005/03/31