目次 - 3.関数 - 3.1一般 - SDLNet_Read32

# SDLNet_Read32

`Uint32 SDLNet_Read32(void *area)`

area
  値を読み込むデータバッファへのポインタ

ネットワーク順のデータバッファから32bit(32bitシステムならlong型)を読み込む. これはネットワーク上で2つのシステムが対話するときバイト順の相違を避ける助けになる. 値の符号の有無は影響しない. areaポインタはバッファの先頭でなくてもよいが, 少なくとも現在のポインタを含む4byteの空きが必要である.

## サンプルコード

`

    // このホストで使うためにデータバッファから数値を得る
    //char *ptr; // このポインタにはデータを既に受信しているとする
    Uint32 number;
    number=SDLNet_Read32(ptr);
    // データはホストのバイト順になり使う準備ができた

`

## 参照

SDLNet_Write32, SDLNet_Read16

## 原文へのリンク

3.1.8 SDLNet_Read32