目次 - 3.関数 - 3.2読み込み - IMG_LoadTGA_RW

# IMG_LoadTGA_RW

`SDL_Surface *IMG_LoadTGA_RW(SDL_RWops *src)`

src
  読み込み元のSDL_RWops. TGA画像はここから読み込まれる

TGA画像のsrcからをサーフェイスを生成する (SDL_imageライブラリがTGA形式に対応していれば). この関数でTGA画像以外を読み込もうとすると, TGA形式でなくても読み込みに成功してしまう. TGAにはマジックナンバーがなく, ファイルの形式を内容から識別する方法がないためである. よって慎重に扱わなければならない.

戻り値: 新しいSDL_Surfaceへのポインタを戻す. TGAに対応していない, ファイルの読み込みに失敗したときなどはNULLを戻す.

## サンプルコード

`

    // sample.tgaをimageに読み込む
    SDL_Surface *image;
    SDL_RWops *rwop;
    rwop=SDL_RWFromFile("sample.tga", "rb");
    image=IMG_LoadTGA_RW(rwop);
    if(!image) {
        printf("IMG_LoadTGA_RW: %s\n", IMG_GetError());
        // ここでエラー処理を行う
    }

`

## 参照

IMG_LoadTyped_RW

## 原文へのリンク

3.2.15 IMG_LoadTGA_RW