# strscan

部分文字列の位置を返す

## 形式

    strscan <string> <substring>

## 解説

文字列 <string> の中に、 部分文字列 <substring> が含まれているかどうか調べる。
もし、 <substring> が見つかった場合、その位置（1オリジン）がシステム変数 result に格納される。
<substring> が複数含まれている場合、最初のものの位置が格納される。もし、 <substring> が見つからなかった場合、 result に0が格納される。

## 例

    strscan 'tera term' 'term'
    ; result の値は6
    int2str valstr result
    messagebox valstr 'result'

    ; 16進文字列を16進および2進へ変換する
    basenum='0060E3da'
    base=16
    call base2dec
    int2str sdec decnum
    messagebox sdec 'decnum'
    base=2
    call dec2base
    messagebox basenum 'basenum'
    end

    :dec2base
    basenum=''
    tmp=decnum      ;modified so not destructive of decnum
    while tmp>0
       strcopy '0123456789ABCDEF' (tmp%base)+1 1 basedig
       strconcat basedig basenum
       basenum=basedig
       tmp=tmp/base
    endwhile
    return

    :base2dec
    decnum=0
    strlen basenum
    len=result
    for i 1 len
       strcopy basenum i 1 basedig
       decnum=decnum*base
       strscan '0123456789ABCDEFabcdef' basedig
       if result>16 result=result-6      ;take care of lower case
       decnum=decnum+result-1
    next
    return

    ; IPアドレスのネットワークアドレスとサブネットマスクを求める
    ip='192.168.1.189'
    sn='255.255.255.248'
    bits=0          ;calculate bits & first address in sn
    bitstr='000 128 192 224 240 248 252 254 255'    ;lookup table for # bits
    do
        str2int isn sn
        int2str stmp isn
        strscan bitstr stmp     ;use lookup table to find bits
        bits=bits+(result-1)/4
        str2int tmp ip      ;find net by bitwise AND of ip and mask
        sprintf2 net '%s%d' net tmp&isn
        strscan sn '.'
        strcopy sn result+1 999 sn
        strscan ip '.'
        strcopy ip result+1 999 ip
        if result>0 strconcat net '.'
    loop while result>0
    messagebox bits 'bits'
    messagebox net 'net'