Fraunhofer 56kbps制限解除の方法

Windows Media Player10もしくは11には、320kbpsまでエンコードできるようになる
FraunhoferのProfessional版のファイルが付属します。（10にはv3.3.2.44　11にはv3.4.0.0が付属）
以下に、OS毎にFraunhoferのProfessional版を使えるようにするための方法を記載します。

Windows XP (32bit版)
| ①手元のPCがWindows Media Player 9の場合は、 Windows Media Player10もしくは11にアップグレードします。 （すでに10もしくは11がインストールされているなら②へ） Windows Media Player ダウンロードページ http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/default.aspx ②「スタートメニュー」-「ファイル名を指定して実行」を選び、「regedit」と入力してレジストリエディタを開く HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Drivers32 の中に存在する「msacm.l3acm」をダブルクリックし、以下のように1文字書き換える C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm ↓ C:\WINDOWS\system32\l3codecp.acm
Windows Vista (32bit版)
| 「スタートメニュー」-「ファイル名を指定して実行」を選び、「regedit」と入力してレジストリエディタを開く HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Drivers32 の中に存在する「msacm.l3acm」をダブルクリックし、以下のように1文字書き換える C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm ↓ C:\WINDOWS\system32\l3codecp.acm
Windows Vista (64bit版)
| 「スタートメニュー」-「ファイル名を指定して実行」を選び、「regedit」と入力してレジストリエディタを開く HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32 の中に存在する「msacm.l3acm」をダブルクリックし、以下のように1文字書き換える C:\Windows\SysWOW64\l3codecp.acm ↓ C:\Windows\SysWOW64\l3codecp.acm

EcoDecoTooL HP http://sourceforge.jp/projects/ecodecotool/wiki/