前のページへ | 次のページへ

9.2 SNMPエージェントビュー

9.2.1 ビュー構成

SNMPエージェント ビュー構成イメージを図9.2.1に示します。

図 9.2.1 SNMPエージェントView（クリックすると拡大画面が出ます）

各ビューの概要は表9.2.1 のとおりです。

表 9.2.1 SNMPエージェントビュー
ビュー | 内容
--- | ---
MIBインスタンステーブルビュー | SNMPエージェント MIBインスタンスデータをテーブル表示します。
エージェントデータ表示/操作 | SNMPエージェント操作ビュー | SNMPエージェントデータを操作します。
SNMPエージェント Trap送信 | Trap送信を行うビューです。
SNMPエージェントMIB自動カウント | SNMPエージェントMIBインスタンスデータを周期的に増減させるビューです。
SNMPエージェント データ送受信モニター | SNMPマネージャとのデータ送受信をモニターするビューです。
SNMPエージェント MIBインスタンス編集 | SNMPエージェントMIBインスタンスデータを編集するビューです。

9.2.2 MIBインスタンスデータテーブル
SNMPエージェントインスタンスデータをテーブル表示します。
テーブルカラムは以下のとおりです。

(1) MIBインスタンスデータテーブルカラム
MIBインスタンスデータテーブルのカラムを表に示します。

表 9.2.2.1 MIBインスタンスデータテーブルカラム
カラム名 | 内容
No. | インスタンスNo.
OID Description | OIDインスタンスDescription
OID | OID
Value | インスタンスデータ
Type | インスタンスデータType

(2) MIBインスタンスデータテーブルツールバー
MIBインスタンスデータテーブルのツールバーを表に示します。

表 9.2.2.2 MIBインスタンスデータテーブルツールバー
| 内容
| SNMPエージェント受信Threadを再起動します。
| SNMPエージェント受信Threadを停止します。
| SNMPエージェント受信Threadを起動します。
| SNMPエージェントインスタンスデータをインポートし、インスタンスデータを更新します。インスタンスデータフォーマットはこちら

9.2.3 エージェント操作ビュー
SNMPエージェント操作ビューを図9.2.3に示します。

図 9.2.3 SNMPエージェント操作ビュー
（クリックすると拡大画面が出ます）

(1) テキスト欄、コンボBox及びボタン
テキスト欄、コンボBox及びボタンの説明を表 9.2.3.1 に示します。
実際の設定は、SNMPエージェントプリフェランスにて行います。
SNMP V3の設定についてもSNMPエージェントプリフェランスにて行います。
但し、SysUp Timeの設定については、EngineSysUpTime Value テキストに数値入力後に Updateボタン押下によりセット可能です。

表 9.2.3.1 テキスト欄、コンボBox及びボタン
テキスト | 内容
接続許可ホスト | Allow-Host | 本SNMPエージェントへの接続を許可するSNMPマネージャホストを記述
SNMP Community | Read Community | Readコミュニティ名
Write Community | Writeコミュニティ名
SNMP V3 認証/暗号化 | EngineID | EngineID
EngineBoots | EngineBoots
Engine Start Time | Engine起動日時
EngineSysUpTime | Engine起動経過時間
EngineSysUpTime Value | Engine起動経過時間値
Updateボタン | Engine起動経過時間更新ボタン
User Name | ユーザ名
AuthPriv | 認証及び暗号化モード
AuthProtocol | 認証プロトコル
AuthPassPhrase | 認証パスフェーズ
PrivProtocol | 暗号化プロトコル
PrivPassPhrase | 暗号化パスフェーズ
疑正常試験 | Error Test | SNMPマネージャへのエラー応答項目コンボBox
Error Report | SNMPマネージャへのエラー報告項目コンボBox
Error Setボタン | SNMPマネージャへのエラー応答または報告設定確定ボタン

(2) 疑正常試験
SNMPマネージャに対する異常な応答または、異常報告を行いSNMPマネージャの異常処理の正当性を確認できます。

Error Test（異常な応答）

表 9.2.3.2 Error Test（異常な応答）
項目 | 意味
Normal | 正常応答
Wrong digest | SNMPマネージャへ異常な認証データで応答
Descryption error | SNMPマネージャへ異常な暗号化データで応答

Error Report（異常報告）

表 9.2.3.3 Error Report（異常報告）
項目 | 意味
Normal | 正常応答
Unsupported security level | セキュリティレベル異常報告
Not in time packet | Engine Sysup time異常報告
Unknown user name | 未定義なユーザ名で報告
Wrong digest | 認証異常を報告
Descryption error | 暗号化異常を報告

9.2.4 Trap送信ビュー
SNMPエージェント Trap送信ビューです。
指定のTrap送信フォーマットデータで、指定のマネージャアドレスにTrap送信します。

図 9.2.4.1 SNMPエージェント Trap送信
（クリックすると拡大画面が出ます）

Trap送信データ設定項目は以下のとおりです。

表 9.2.4.1 Trap送信データ設定項目
項目 | 意味
Destination Address | 送信先IPアドレス
Community | コミュニティ名
Enterprise OID | エンタープライズOID
SnmpTrap OID | Trap OID
Agent IP Address | 送信元IPアドレス
Additional variable OID | Trapデータに追加するOID
Value for additional variable | 追加OIDの値
Generic-trap | Generic Trapコード
Specific-trap | Specific Trapコード
Trap sendボタン | Trap送信ボタン

9.2.5 MIB自動カウントビュー
エージェントMIBインスタンスデータを周期的に増減させます。
増減させたインスタンスデータはテーブルに反映させます。

図 9.2.5.1 SNMPエージェントMIB自動カウント
（クリックすると拡大画面が出ます）

エージェントMIBインスタンスデータ自動更新設定項目は以下のとおりです。

表 9.2.5.1 MIBインスタンスデータ自動更新設定項目
項目 | 意味 | 編集可否
OID | Agent OID | Raed Only
Description | Agent OID記述 | Raed Only
Value | Agent OID値 | Raed Only
Type | Agent OID Type | Raed Only
Access | Agent OID Access | Raed Only
Period | MIB自動カウント周期 | 編集可能
Count up value | MIB自動カウント増減オフセット値l | 編集可能
Thread Startボタン | MIB自動カウントThread起動 |
Thread Stopボタン | MIB自動カウントThread停止 |
Thread List | MIB自動カウントThread選択リスト |

9.2.6 データ送受信モニタービュー
SNMPマネージャとの通信データをモニタ表示します。

図 9.2.6.1 SNMPエージェント データ送受信モニター
（クリックすると拡大画面が出ます）

モニター操作アクションを表9.2.6.1に示します。

表 9.2.6.1 モニター操作アクション
アクション | 内容
Resetボタン | モニターをリセットします。
Startボタン | モニターを起動します。
Stopボタン | モニターを停止します。

9.2.7 MIBインスタンス編集ビュー
MIBインスタンスデータを編集します。
編集にあたっては、MIBインスタンステーブルを選択することにより該当MIB OIDインスタンスをテキスト入力に表示します。
Editボタンによりテキスト入力データを確定し、編集結果はテーブルに反映されます。

図 9.2.7.1 SNMPエージェント MIBインスタンス編集
（クリックすると拡大画面が出ます）

(1) MIBインスタンス編集テキスト欄

MIBインスタンス編集テキスト欄の説明を表9.2.7.1に示します。

表 9.2.7.1 MIBインスタンス編集テキスト欄
項目 | 意味 | 編集可否
No. | Agent OID | Raed Only
OID Description | Agent OID記述 | Raed Only
OID | Agent OID値 | Raed Only
Value | Agent OIDインスタンスデータ | 編集可能
Type | Agent OIDタイプ | Raed Only
Access | Agent OIDアクセスタイプ | Raed Only
Editボタン | 編集実行アクション |

前のページへ | 次のページへ