前のページへ | 次のページへ

7.3.2 SNMPマネージャプリフェランス

SNMPマネージャ(ブラウザ)動作の環境設定を行います。

(1) SNMPマネージャプリフェランス
SNMPエージェントに対するMIB要求ポート番号、SNMPエージェントからのTrap受信ポート番号及びSNMPバージョン毎のタイムアウト値、リトライ回数をセットします。

図 7.3.2.1 SNMPマネージャ
（クリックすると拡大画面が出ます）

表 7.3.2.1 SNMPマネージャプリフェランス
項目 | 内容
--- | ---
Snmp Port | SNMPリクエストコマンド送受信ポート
Snmp Trap Port | SNMP Trap受信ポート
SNMP V1 | Timeout(ms) | タイムアウト値
Retry | リトライ回数
SNMP V2 | Timeout(ms) | タイムアウト値
Retry | リトライ回数
SNMP V3 | Timeout(ms) | タイムアウト値
Retry | リトライ回数

(2) SNMP V3エージェント管理プリフェランス
SNMP V3エージェント情報を管理します。

図 7.3.2.2 SNMP V3エージェント管理プリフェランス
（クリックすると拡大画面が出ます）

SNMPエージェントアドレス選択リストで選択したエージェントの情報をテキスト表示します。
各テキスト欄説明を表 7.3.2.2 に示します。

表 7.3.2.2 SNMP V3エージェント管理
項目 | 内容
--- | ---
Select Agent Address | SNMPエージェントアドレス選択リスト
EngineID | EngineID
EngineBoots | EngineBoots
EngineSysUpTime | Engine SysUpTime
Discovery/Undiscovery | SNMPエージェント Discovery状態表示
Discovery Resetボタン | SNMPエージェント Discovery状態リセットボタン
User Name | ユーザ名
AuthPriv | 認証及び暗号化モード | NOAUTH：認証なし、暗号化なし
AUTH：認証あり、暗号化なし
PRIV：認証あり、暗号化あり
AuthProtocol | 認証プロトコル | MD5プロトコル
SHAプロトコル
AuthPassPhrase | 認証パスフェーズ
PrivProtocol | 暗号化プロトコル | DESプロトコル
PrivPassPhrase | 暗号化パスフェーズ

前のページへ | 次のページへ