前のページへ | 次のページへ

11.2.2 ノード監視設定ファイル

監視ノードの監視情報を記述するファイルです。
監視ノードの一括登録時でのインポートや、ノード監視情報を保存するためのエクスポート時に使用します。
ブラウザによる監視ノード一括登録はこちらです。 また、Eclipse RCPによる監視ノード一括登録はこちらです。
ブラウザによる監視ノード情報エクスポートはこちらです。 また、Eclipse RCPによる監視ノード情報エクスポートはこちらです。

(2) 記述文法
OIDインスタンス毎に１行にカンマ区切りでMIB記述, OID, オブジェクトタイプ, アクセスタイプを記述します。

タグ説明
タグ名 | 内容
<NodeName> | ノード名
<IPAddress> | IPアドレス
<Group> | ノード所属グループ
<EngineAddress> | エンジンアドレス
<Node_X> | ノードIcon X座標
<Node_Y> | ノードIcon Y座標
<NodeKind> | ノードIcon種別
<Ping_Period> | Ping応答監視周期
<PingThreshHold> | Ping応答閾値
<SNMPVersion> | SNMPバージョン
<SNMPLevel> | SNMP監視レベル
<SNMPPeriod> | SNMP監視周期
<SNMPROCommunity> | SNMP Readコミュニティ名
<SNMPRWOCommunity> | SNMP Read/Writeコミュニティ名
<HTTPPeriod> | HTTP監視周期
<HTTPPort> | HTTP監視ポート
<HTTPTimeout> | HTTP監視タイムアウト値
<HTTPURL> | HTTP監視URL
<Pop3_Period> | Pop3監視周期
<Pop3_Port> | Pop3監視ポート
<Pop3_Timeout> | Pop3監視タイムアウト値
<Pop3_User> | Pop3ユーザ名
<Pop3_Password> | Pop3パスワード
<Smtp_Period> | SMTP監視周期
<Smtp_Port> | SMTP監視ポート
<Smtp_Timeout> | SMTP監視タイムアウト値
<Smtp_Send_Address> | SMTP送信アドレス
<Smtp_Check_Pop3_Host> | SMTPチェックPop3ホスト名
<Smtp_Check_Pop3_Port> | SMTPチェックPop3ポート
<Smtp_Check_Pop3_Timeout> | SMTPチェックPop3タイムアウト値
<Smtp_Check_Pop3_User> | SMTPチェックPop3ユーザ名
<Smtp_Check_Pop3_Password> | SMTPチェックPop3パスワード
<Link> | Link情報
<Link_Property> | Link情報
<NodeX> | LinkノードX(始点)
<NodeY> | LinkノードY(終点)

(3) 記述内容例
記述内容例を以下に示します。

    <Node_Infomation_Root>
      <Node>
        <Node_Property>
          <NodeName>WAN-Router</NodeName>
          <IPAddress>192.168.0.1</IPAddress>
          <Group>DMZ</Group>
          <EngineAddress>192.168.0.5</EngineAddress>
          <Node_X>110</Node_X>
          <Node_Y>90</Node_Y>
          <NodeKind>Router</NodeKind>
          <Ping_Period>120</Ping_Period>
          <PingThreshHold>4000</PingThreshHold>
          <SNMPVersion>SNMPV1</SNMPVersion>
          <SNMPLevel>1</SNMPLevel>
          <SNMPPeriod>120</SNMPPeriod>
          <SNMPROCommunity>public</SNMPROCommunity>
          <SNMPRWOCommunity>private</SNMPRWOCommunity>
          <HTTPPeriod>--</HTTPPeriod>
          <HTTPPort>80</HTTPPort>
          <HTTPTimeout>180000</HTTPTimeout>
          <HTTPURL>http://</HTTPURL>
          <Pop3_Period>--</Pop3_Period>
          <Pop3_Port>110</Pop3_Port>
          <Pop3_Timeout>120000</Pop3_Timeout>
          <Pop3_User></Pop3_User>
          <Pop3_Password></Pop3_Password>
          <Smtp_Period>--</Smtp_Period>
          <Smtp_Port>25</Smtp_Port>
          <Smtp_Timeout>120000</Smtp_Timeout>
          <Smtp_Send_Address></Smtp_Send_Address>
          <Smtp_Check_Pop3_Host></Smtp_Check_Pop3_Host>
          <Smtp_Check_Pop3_Port>110</Smtp_Check_Pop3_Port>
          <Smtp_Check_Pop3_Timeout>120000</Smtp_Check_Pop3_Timeout>
          <Smtp_Check_Pop3_User></Smtp_Check_Pop3_User>
          <Smtp_Check_Pop3_Password></Smtp_Check_Pop3_Password>
        </Node_Property>
        <Node_Property>
          <NodeName>Windows-Server</NodeName>
          <IPAddress>192.168.0.10</IPAddress>

          << 略 >>

      </Node>
      <Link>
        <Link_Property>
          <NodeX>192.168.0.1</NodeX>
          <NodeY>192.168.0.2</NodeY>
        </Link_Property>
        <Link_Property>
          <NodeX>192.168.0.2</NodeX>
          <NodeY>192.168.0.10</NodeY>
        </Link_Property>

          << 略 >>

      </Link>
    </Node_Infomation_Root>

前のページへ | 次のページへ