前のページへ | 次のページへ

9. SNMPエージェント

9.1 概要

SNMPエージェントのネットワーク上の位置づけを図9.1.1に示します。

図9.1.1 SNMPエージェント

ネットワーク上のルータ、SW-HUB、サーバなどの機器を疑似し、SNMPブラウザからのリクエストに対する応答やTrap送信機能を有します。
SNMPエージェント機能概要は以下のとおりです。 SNMPエージェントデータの読み込み・編集 起動時にデフォルトのSNMPエージェントデータを読み込み、直ちにエージェント動作が可能です。 SNMPエージェントインスタンスデータはファイルから読み込んで更新可能です。 SNMPエージェントインスタンスデータをOID単位に編集可能です。 SNMPエージェントインスタンスデータのカウンター値を定期的に自動増減更新が可能です。 SNMP V1/V2/V3各バージョンに対応します。 SNMP Trap送信 SNMP Trapデータを作成して、指定のSNMPマネージャに送信できます。 疑正常試験 SNMPマネージャからのリクエストに対してSNMP V1/V2/V3各バージョンレベルで疑正常応答が可能です。
SNMPエージェントの起動はこちらです。
eclipse起動後にSNMPエージェントパースペクティブを選択することによりSNMPエージェントが起動します。

前のページへ | 次のページへ